Извод из Пројектно техничке документације број 1518/2 од 28.10.2021. године

**ПРЕДМЕР ПОТРЕБНИХ РАДОВА**

**ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА 1**

**УПРАВА**

 **ЦРВЕНОГ КРСТА**

**УЛИЦА НИКИФОРА МАКСИМОВИЋА БРОЈ 10 ЧАЧАК**

**И. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:**

И. 1. Скидање постојећег чучавца из WЦ-а, са изношењем ван објекта где одреди инвеститор.

ком. 1,00 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

И 2. Демонтажа постојећег водокотлића са изношењем ван објекта.

ком. 1,00 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

И. 3. Скидање старог бојлера са развезивањем од струје И депоновање ван објекта.

ком. 1,00 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

И. 4. Скидање старих дотрајалих подних керамичких плочица у WЦ-у дим: 1,30 x 2,10 м

м2 2,73 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_= \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара .

И. 5. Бетонирање подлоге испод извађеног чучавца.

ком. 1,00 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_= \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара

И. 6. Скидање старих керамичких подних плочица у чајној кухињи са изношењем шута ван објекта.

 м2 5,46 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_= \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара .

И. 7. Скидање климе са зида, спуштање инсталације И поновна монтажа клима уређаја ради израде спуштеног плафона од ригипса.

 ком. 1,00 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

 **И. СВЕГА БЕЗ ПДВ-а**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

**ИИ. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:**

ИИ. 1. Санирање пукотина на унутрашњим зидовима са крпљењем И бандажирањем бандаж тракама на местима где је то потребно

 паушално

ИИ. 2. Бојење зидова подлогом уса употребом помоћне скеле

 м2 404,81 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара .

ИИ.3. Бојење плафона подлогом

 м2 127,07 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

ИИ.4 Глетовање плафона глет масом два пута

 м2 127,07 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

ИИ.5 Бојење глетованих површина плафона полудисперзионом бојом у белој боји.

 м2 127,07 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

.

ИИ.6 Бојење површина унутрашњих зидова (шпански зид) досперзионом бојом у белој боји.

 м2 404,81 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

ИИ.7 Бојење дрвене ламперије масном бојом у белој боји на воденој бази, са свим потребним предрадњама.

 м2 64,00 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара .

 **ИИ. СВЕГА БЕЗ ПДВ-а**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

**ИИИ. РАЗНИ РАДОВИ:**

ИИИ. 1. Преправка водоводне И канализационе мреже у WЦ-у

 паушално: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

ИИИ. 2. Набавка И постављање нове WЦ шоље

 ком 1,00 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

ИИИ. 3. Набавка И постављање даске за WЦ шољу

 ком 1,00 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

ИИИ. 4. Набавка И уградња новог водокотлића са свим потребним везама.

 ком 1,00 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

ИИИ. 5. Набавка И уградња новог бојлера од 30 лит са повезивањем на струју.

 ком 1,00 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

ИИИ. 6. Набавка И израда нове водоводне мреже од бојлера до чајне кухиње.

 паушално: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

ИИИ. 7. Израда новог одвода у чајној кухињи

 паушално: . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

ИИИ.8. Крпљење И бетонирање канала после постављања одводних цеви у чајној кухињи.

 паушално: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

 **ИИИ. СВЕГА БЕЗ ПДВ-а**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

**ИВ. ГИПСАРСКИ РАДОВИ:**

ИВ. 1. Набавка И уграђивање висећег спуштеног плафона од гипс плоча д=2 цм све са потребном подконструкцијом И потребним висуљкама за качење подконструкције за спуштени плафон,у холу и сали за састанке.

 м2 56,26 x

ИВ. 2. Постављање пвц фолије преко већ постављеног ригипса за спуштени плафон.

 м2 56,26 x

ИВ. 3. Постављање минералне вуне д=10 цм као термо изолација преко већ постављеног плафона

 од ригипса И пвц фолије

 м2 56,26 x

 **ИВ. СВЕГА БЕЗ ПДВ-а**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

**В. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:**

В. 1. Набавка И уградња подних керамичких плочица са фуговањем фуг масом у WЦ-у.

 м2 2,73 x

В.2. Набавка И уградња подних керамичких плочица са фуговањем фуг масом у чајној кухињи

 м2 5,46 x

 **В. СВЕГА БЕЗ ПДВ-а**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

**И. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара**

**ИИ. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара**

**ИИИ. РАЗНИ РАДОВИ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара**

**ИВ. ГИПСАРСКИ РАДОВИ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара**

**В. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара**

**СВЕГА БЕЗ ПДВ-а \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара**

**ПДВ 20%**

**УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара**

**НАЗИВ ПОНУЂАЧА:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**АДРЕСА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**МАТИЧНИ БРОЈ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **( потпис и печат)**